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Химия для дезинфекции  
	Наименование товара
	30 л
	20 л

	Жидкая
	ВБ Хлор Гипохлорит натрия
	2 882,00 руб
	2 590,00 руб



	Наименование товара
	1 кг
	25 кг

	Сухая
	Кемохлор СН-Гранулированный
	1 400,00 руб
	—

	
	Кемохлор СН в пастилках 7гр
	—
	28 489 ,00 руб



Химия для базового ухода
	№ п/п
	Наименование товара
	30 л
	20 л
	10 л

	1
	Контистабил рН- (pH минус жидкий)
	2 940,00 руб
	1 680,00 руб
	—

	2
	Контистабил рН+ (pH плюс жидкий) 
	—
	2 158,00 руб
	—

	3
	Альгинол
	5 900,00 руб
	—
	2 250 руб

	4
	Флокулен
	4 254,00 руб
	3 088,00 руб
	—



ОПИСАНИЕ
* ВБ Хлор Гипохлорит натрия - гипохлорит натрия. Назначение: Профилактический уход и дезинфекция воды в плавательных бассейнах и аквапарках; обеззараживание сточных вод и воды питьевого назначения. Состав: натрия гипохлорит, натрия гидроксид, вода деионизированная. Содержание “активного” хлора – не менее 160 г/дм3. Срок годности: 6 месяцев.
* Контистабил рН- (pH минус жидкий) предназначен для понижения значения уровня pH воды в плавательных бассейнах и аквапарках. Состав: жидкость - водный раствор неорганической кислоты, антикоррозионные добавки. Содержание основного вещества – не менее 34%. Срок годности: 2 года.
* Контистабил рН+ (pH минус жидкий) предназначен для повышения значения уровня pH воды в плавательных бассейнах и аквапарках. Состав: жидкость – водный раствор неорганической щелочи. Содержание основного вещества – не менее 20%. Срок годности: 2 года.
* Альгинол - не пенящийся Альгицид. Назначение: Быстрое и эффективное предотвращение роста водорослей в воде плавательных бассейнов и аквапарков на длительное время; удаляет вещества, обуславливающие мутность воды (эффект осветления); за счет отсутствия пенообразования, пригодно для любого типа бассейнов (в т. ч. SPA). Состав: Полимерные четвертичные аммониевые соединения. Срок годности: 3 года.
* Флокулен - жидкий коагулянт. Назначение: Поглощение и удаление взвешенных частиц в воде; эффективное устранение помутнения воды независимо от температуры и методов ухода за водой; улучшение фильтрующего эффекта песчаных фильтров. Состав: Жидкость - водный раствор полиоксихлорида алюминия. Содержание основного вещества – не менее 10% (по оксиду алюминия). Срок годности: 6 мес.
* Кемохлор СН гранулированный - хлорный препарат в гранулах. Назначение: качественная дезинфекция воды в частных плавательных бассейнах, обеззараживание питьевой воды. Состав: гипохлорит кальция и 70% активного хлора. Срок годности: 10 лет.
* Кемохлор СН в пастилках 7гр. 25кг - средство на основе гипохлорита кальция в виде быстрорастворимых пастилок для длительной дезинфекции бассейна. Назначение: уничтожение в воде бактерий, вирусов и грибков, предотвращение образования известковых отложений. Максимальная масса одной пастилки – 7 гр. Минимальное содержание свободного хлора – 69 %. Срок годности: 10 лет.
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